Конкурс «Мой лучший урок по ФГОС»



	Ф.И.О.
	Жеребор Виталий Валентинович

	Должность
	Учитель технологии

	Место работы
	МБОУ СОШ №18 г. Канск, Красноярский край

	Технологическая карта урока

по учебному предмету «Технология» в 5-ом классе на тему
«Сверление отверстий в деталях из древесины».

	Тип урока:
	Комбинированный

	Авторы УМК:
	А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко

	Цели урока:
	Ознакомить обучающихся с понятиями «сквозное отверстие» и «глухое отверстие»; с видами свёрл и их назначением; с инструментами для сверления (коловоротом, ручной дрелью); способами закрепления заготовок и приёмами сверления; правилами безопасной работы. 
Сформировать умения качественно сверлить заготовки из древесины по разметке.
 Развивать аккуратность и трудолюбие.

	Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные):
	Предметные - учащиеся знакомятся со сверлильным инструментом. 
Метапредметные (УУД): регулятивные - преобразовывать практическую задачу в познавательную; коммуникативные - умение работать в группе при выполнении задания, умение вести сотрудничество с учителем; познавательные – отличать виды сверл по дереву. 
Личностные – умение провести самоанализ выполненной работы, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

	Оборудование:
	Образцы деталей с просверленными отверстиями, свёрла, дрели, коловороты, шило, угольники, линейки, карандаши, струбцины, заготовки из древесины для практической работы.

	Образовательные ресурсы:
	Наглядные пособия, учебник, технологические карты, плакаты,презентация.





Ход урока.
	
	Деятельность учителя
	Деятельность обучающихся

	1.
	Организационный момент. 
Настрой обучающихся на работу.
- Заняли места около своих верстаков, подровнялись. Сегодня на урок вам понадобится тетрадь и ручка, проверьте готовность к уроку. 
- Здравствуйте, ребята!  Садитесь!  
	   

Проверяют наличие учебных принадлежностей для работы на уроке.

Приветствуют учителя.


	2.
	Постановка проблемной ситуации. Актуализация знаний.

(Учитель кладёт на свой верстак три заготовки: 1-без отверстия, 2- со сквозным отверстием, 3- с глухим отверстием.)

- На моем верстаке находятся три заготовки. Одина заготовка  здесь лишняя.  Какая  и почему?


- Итак, если мы уберём заготовку без отверстия,  то две, которые остались, должны будут вам помочь определить тему урока. Также вам в помощь слова находящиеся на доске.  Посмотрите внимательно на доску и прочитайте слова (отверстий, деталях, древесины, сверление, в, из.)
- Исходя из своих познаний, и из слов находящихся на доске попробуйте сформулировать тему урока.

Формулирование темы и целей урока.
- Да, действительно, сегодня мы с вами будем говорить о сверлении отверстий в деталях из древесины.
-Откройте тетради, запишите дату и тему урока.
- На доске записаны начало предложений, которые формулируют задачи урока, а вы попробуйте продолжить. 

(На доске написано:
сформировать представление…            
 знать…                      
 уметь…)
- Сформировать представление о…(о чём?)

- Знать… (чем и с помощью чего сверлят)

- Уметь… (как правильно сверлить)


	 






Анализируют информацию, выдвигают предположения и пытаются объяснить.






Читают слова: отверстий, деталях, древесины, сверление, в, из.
Формулируют тему урока – «Сверление отверстий в деталях из древесины».


Слушают учителя.


Записывают тему урока в тетрадь.







Ответы обучающихся:
- … сверлении отверстий в деталях из древесины.
- … инструменты для сверления.
- … сверлить отверстия в деталях из древесины.

	3.
	Формирование новых знаний (проблемное).
- В начальных классах вам приходилось прокалывать отверстия шилом в деталях из картона. А для того чтобы проделать отверстие в детали из древесины, нужны уже другие инструменты.
- Если в заготовке из древесины необходимо сделать отверстия, то их сверлят. Отверстия могут быть сквозными и несквозными (глухими). 

(Учитель демонстрирует образцы и даёт определения.)

- Сквозное отверстие- это отверстие просверленное насквозь заготовки.
-  Несквозное или «глухое» отверстие- это отверстие просверленное не насквозь заготовки.

-  Как вы думаете чем сверлят отверстия?

- Сверление выполняют с помощью свёрл. А какие бывают свёрла и для чего они предназначены  вы узнаете когда заполните специальную таблицу. Данные для заполнения таблицы возьмёте из учебника.

 (Учитель выдаёт таблицы и картинки с изображениями свёрл. Приложение 1.)


- Инструктаж по выполнению данной работы:
1. прочитать  стр.43-44. в учебнике;
2. изучить таблицу;
3. выбрать из предложенных изображений свёрл соответствующее названию и вклеить в таблицу;
4. ещё раз изучить таблицу с вклеиными изображениями.

(Учитель вывешивает образец на доску.)

- Давайте сравним свои таблицы с образцом.

- Итак, вы изучили какие бывают свёрла. А теперь вы познакомитесь с устройством коловорота и ручной дрели - это специальные приспособления для сверления, применяемые в школьных мастерских.
-  Для этого разделимся на 2 команды: 1-й ряд и 2-й ряд. 1-й ряд- знакомится с коловоротом, 2-й ряд- знакомиться с ручной дрелью.
- Во время знакомства с данными инструментами нужно собрать пазлы с их изображениями. Потом по 1-му представителю от команд выходят к доске и знакомят весь класс.







(Учитель комментирует выступления.)


Техника безопасности.
 - При использовании  этих инструментов мы должны знать и соблюдать технику безопасности: (Учитель демонстрирует своим примером.) перед сверлением правильно и надёжно закрепить заготовку на верстаке, сверло в патроне дрели и коловорота  должно быть закреплено без перекосов, рукоятку дрели и коловорота вращать плавно без рывков, нельзя во время сверления придерживать сверло руками, запрещается выдувать стружку из отверстия,  не класть дрель и коловорот  на верстак сверлом к себе.

Динамическая пауза.
- Перед выполнением практической работы наденьте фартуки, приготовьте рабочее место.

(Учитель выдаёт технологические карты (Приложение 2.) и предварительно размеченные заготовки.)

- Теперь я вижу, что вы все готовы к работе, молодцы. 

	 

Слушают учителя.






 

 









Ответ обучающихся:
сверлом.
Слушают учителя.












Читают стр.43-44. в учебнике и заполняют таблицу, вклеивают изображения. (Приложение 1.)
 




Сравнивают, исправляют, дополняют.

Слушают учителя.




1.Читают стр.44-47. в учебнике;
2. собирают пазлы с изображениями коловорота и ручной дрели;
3. подписывают названия частей;
4. по 1-му представителю от команд по очереди выходят к доске и знакомят других.
( Если рассказывают правильно, то команда соглашается с выступающим; если не согласны, то дополняют ответ, исправляют.)


Слушают учителя, осознают.













Надевают фартуки, готовят рабочее место.

	4.
	Практическая работа. (Первичное закрепление во внешней речи.)
- Послушайте задание для практической работы: нужно выполнить задание по определённому плану, приведённому в технологической карте.

(Учитель объясняет порядок выполнения работы.)

(Индивидуальная дозированная помощь слабоуспевающим учащимся).



	

Слушают  учителя.






Выполняют практическую работу самостоятельно с опорой на технологическую карту. (Приложение 2.)

	5.
	Обобщение, выводы. 
- Ребята, время практической работы подошло к завершению. Отложите инструмент и заготовки в сторону.
-  Давайте подведём итоги и ответим на вопросы:
 - Чему учились на уроке?


- Знаем, как называется инструмент для сверления? 
- Как?   

- Какие бывают свёрла?




- Что такое «сквозное отверстие»?


- А «глухое» отверстие?
 
	
Выполняют.




Отвечают: сверлить отверстия в деталях из древесины.
Отвечают: да.

 Отвечают: коловорот, ручная дрель.
Отвечают: спиральные, центровые(перовые), винтовые, ложечные, спиральные с направляющим центром.
Отвечают: отверстие просверленное насквозь заготовки.
Отвечают: отверстие просверленное не насквозь заготовки.

	6.
	Включение нового знания в  систему знаний и повторение.
- Итак, предлагаю каждому ещё раз вспомнить всё, что сегодня узнали и выполнить тест. (Приложение 3.)
	

Выполняют тест.
  (Приложение 3.)

	7.
	Итог урока. 
-  Вспомните задачи, которые мы ставили к уроку.
-  Назовите те, которые мы достигли. 



	


Называют задачи, достигнутые на уроке:
- Сформировали представление о сверлении отверстий в деталях из древесины.
- Узнали инструменты для сверления.
- Умеем сверлить отверстия в деталях из древесины.

	8.
	Домашнее задание.
- Приготовить сообщение о  профессиях, связанных  со сверлением. Можно использовать учебник, сеть Интернет, техническую литературу и др.
	
Записывают в дневник.

	9.
	Рефлексия.
- Предлагаю упаковать свой багаж знаний, приобретённых на уроке, в чемоданы.

(Учитель выдаёт листочки для рефлексии в виде чемоданчиков. Приложение 4.)

- На следующем уроке проверим -  на сколько соответствует ваша оценка  вашим знаниям.

	





Проводят рефлексию.


	10.
	Заключительная часть. 
Уборка рабочих мест и мастерской.

- Наша работа завершена, давайте приводить в порядок рабочие места, мастерскую и себя.




- До свидания, ребята!

	


Убирают инструмент в инструментальный шкаф, щёткой сметают с верстаков опилки, метут под верстаками, очищают от пыли свою одежду и фартуки, моют руки.

Уходят из мастерской.




















Приложение 1.
Виды свёрл и их назначение.
	Название сверла
	Назначение сверла
	Изображение

	1. Винтовое
	Высверливание глубоких отверстий.
	

	2. Ложечное
	Сверление отверстий вдоль волокон древесины.
	

	3. Спиральное
	Сверление отверстий в древесине.
	

	4. Центровое (перовое)
	Сверление неглубоких отверстий большого диаметра.
	

	5. Спиральное с направляющим центром
	Точное и качественное сверление поперёк волокон древесины.
	



	Изображение
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Приложение 2.
Технологическая карта
«Сверление сквозных отверстий в  заготовках из древесины».
	№
п/п
	Действие
	Изображение

	1.
	
	[image: ]карандаш


	2.
	
	[image: ]шило


	3.
	
	[bookmark: _GoBack][image: ][image: C:\Documents and Settings\Виталий\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\тиски.jpeg]зажим
струбцина


	4.
	
	[image: C:\Documents and Settings\Виталий\Рабочий стол\Мои Скриншоты\Скриншот 29-09-2016 140954.png]

	5.
	
	  [image: ][image: ]Нажимать вниз


	6.
	
	      [image: ][image: ]По часовой стрелке


	7.
	
	[image: ]ослабить

































Приложение 3.
Тест
 по теме «Сверление отверстий в  заготовках из древесины».
1. Отверстия сверлят 
а) шурупами
б) свёрлами
в) заготовками
2.  Отверстия могут быть
а) сквозными
б) глуховатыми
в) глухими
3.  Для сверления используют
а) бур
б) коловорот
в) зубило
4.  Чтобы просверлить отверстие необходимой глубины 
а) снимают ограничитель
б) надевают ограничитель
в) отпиливают ограничитель
      5.  На рисунке  а  цифрами обозначены основные части коловорота, а буквами – их названия. Определите, какая цифра какой букве соответствует. Ответ запишите в таблицу.
А- ручка
Б- патрон
В- упор
Г- стальное колено

	1
	

	2
	

	3
	

	4
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«Багаж знаний»
Приложение 4.

здесь ваш 

	Ф.И.____________________________________ 5а

	Поставьте +

	Если вы поняли, что такое сверление
	

	Если вы знаете,  какой инструмент используют для сверления
	

	Если вы сможете назвать виды свёрл и их назначение
	

	Если вы   можете дать определения «сквозное отверстие» и «глухое отверстие»
	

	Поставьте себе отметку за урок
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