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  Технологическая карта урока 
	Тема урока. Закон Ома для участка цепи.
Тип урока.  Урок изучения нового материала. 
Результаты деятельности:
Личностные:
Формирование устойчивого познавательного интереса. 
Ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности.
Учебно- познавательный и практический интерес к учебному материалу. 
Осознание ответственности ученика за общее благополучие класса.
Способность к самооценке.	
Метапредметные:
Принимать и сохранять учебную задачу.
Планировать свою деятельность.
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Строить речевые высказывания.
Умение контролировать действия партнёра, слушать собеседника. 
Эмоционально – позитивно относиться к процессу сотрудничества.
Предметные:
Умение записывать формулы  закона  Ома и применять их при решении задач.

Цели урока  образовательные-
·  ознакомить учащихся с законом Ома; формировать представления о зависимости силы тока от напряжения на участке цепи и его сопротивления;  экспериментальным путем установить связь между силой тока, напряжением и сопротивлением.
 развивающие-
·    развивать умение  наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов;   развивать навыки обобщения изученного материала, систематизации знаний; продолжить формирование умений пользоваться теоретическими  и экспериментальными методами физической науки для обоснования выводов по изучаемой теме и для решения задач.  
воспитательные-
·     развивать познавательный интерес к предмету, тренировать рациональный метод запоминания формул;  показать роль физического эксперимента и физической теории в изучении физических явлений.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран,  Web – камера..
Оборудование: Мел, доска, амперметр, вольтметр, ключ, проводники (обладающие различными сопротивлениями), источник тока (аккумулятор), провода.
Материал. Учебник Пёрышкин А.В.(издательство “Просвещение”, 2011), презентация, тест, таблицы, задачи.


	 
	 
	 
	 

	Этапы урока
	Деятельность учителя
	Деятельность учащихся
	Универсальные учебные действия

	1. Организационный момент
1 мин
	 Организация к ситуации готовности к уроку.
-Здравствуйте. Улыбнитесь, передайте своему товарищу мысленно или через рукопожатие положительные эмоции, поделитесь капелькой теплоты, добра своему партнеру по плечу, по лицу.
Хочу я, чтоб добро к тебе пришло,
Как свет весенний, как тепло костра:
Пусть для тебя источником добра
Не станет то, что для другого зло. 
	Сообщают о готовности к уроку
	Личностные: проявляют положительное отношение к школе и учебной деятельности, в частности, к изучению физики; правильно идентифицируют себя с позицией школьника.
 Регулятивные:  прогнозирование на учебное сотрудничество в ходе парной и групповой работы. 
Самостоятельно организовывают свое рабочее место.
Коммуникативные: положительное отношение друг к другу. Желание учиться.



	2.Актуализация опорных знаний.

10 мин




	Организация ситуации понимания учебной задачи.

3 слайд.  По схеме собрать электрическую цепь.
[image: ][image: ]
Наводящие вопросы:
 1) Что возьмем в качестве источника тока?
 
 

2) Определим цену деления амперметра и вольтметра.
 
 


3) Соединим все элементы электрической цепи проводами. 

2)Применяем структуру ФИНК РАЙТ_РАУНД_РОБИН
 (Учащимся раздаются таблицы  на повторение изученного материала. (Приложение №1) 
3)Решать тест: (раздаётся ученикам в бумажном варианте)
(Приложение №2)
5 слайд Ответы: (Проверить и поставить оценки)	
· Тест 1. 1.Е    2.Е     3.А     4.А       5.Е
· Тест 2. 1.Д    2.В     3.Е     4.Е       5.В  
3-«3», 4-«4»,5-«5»
	



Работают в группах




1)В качестве источника тока возьмем аккумулятор



2)Цена деления амперметра – 0,2А; вольтметра – 1,5В.





Записывают ответ 2 минуты. Затем по очереди обсуждают свои ответы в команде.)
.Проверяют ответы.
(4 слайд)

Решают тест

Проверяют тест
	Регулятивные: отвечают на вопросы учителя, осуществляют самооценку. Демонстрируют готовность к уроку, принимают и сохраняют учебную задачу.	
Познавательные: анализируют задание. Строят логические рассуждения.
 Коммуникативные: аргументирование своей точки зрения.
Формирование умений работы в команде, взаимосотрудничеств
Личностные: осознают свои возможности в учении; самостоятельно высказывают правила поведения на уроке, соблюдают их.

	 3.Целеполагание (этап постановки учебной задачи).


10 мин






	Формирование умения формулировать тему и цель урока.
- Итак, давайте вспомним еще раз    : 
    1)Как связаны между собой величины сила тока и напряжение?
  2) Зависит ли сила тока от сопротивления?
  3) Как зависит сила тока от сопротивления?
 СтруктураТАЙМД РАУНД РОБИН
(Время на обдумывание 1 минута.  Потом в течении 30 секунд обсуждаем ответы по плечу.Отвечает участник под номером 1. Итак каждый ученик проговаривает ответ в команде по кругу) 
  Демонстрация:
  Определите сопротивление нихромовой проволоки по показаниям приборов в предыдущем опыте. Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, нихромовой проволоки, амперметра, вольтметра, соединительных проводов, ключа. Возьмите нихромовую проволоку в 2 раза большей длины и, не меняя напряжение, измерьте силу тока.
    Чтобы фиксировать результаты, будем использовать таблицу. Начертите в тетрадях таблицу. Итак, внимание, начинаем эксперимент.
	Напря-жение, U (В)
	Сила тока, I (А)
	Сопротив-
ление, R(Ом)

	2
	2
	1

	2
	1
	2


Эксперимент окончен. Мы получили значения силы тока и сопротивления. 
8 слайд Построим график зависимости по экспериментальным данным. Как это будем делать?

 





















Применяем струтуру ТЕЙК ОФ - ТАЧ ДАУН
-Кто справился графиком?  



  А теперь, что вы можете сказать, судя по графику, как зависит сила тока от сопротивления, когда напряжение постоянно?

  Тогда как же можно сформулировать ответ на наш вопрос?





    Верно. Значит, сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Эта зависимость называется законом Ома по имени немецкого ученого Георга Ома, открывшего этот закон, и вычисляется по формуле .
     Закон Ома читается так: «Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению». 
  Учитель: Данный закон открыл немецкий учёный Георг Ом в 1827 году. Он  родился в Эрлангене в 1789 году. Окончил местный университет. Преподавал математику и естественные науки. В 1849 году стал профессором Мюнхенского университета, хотя уже в 1827 году опубликовал закон, который теперь носит его имя. Помимо электричества занимался акустикой и изучением человеческого слуха.
	

Отвечают на вопросы, высказывают свое мнение























Делают таблицу в тетрадь


Выполняют эксперимент

Заполняют таблицу

Отвечают на вопросы учителя, осуществляют самооценку.

  Для этого построим систему координат. По оси абсцисс будем откладывать значения сопротивления в Омах, а по оси ординат – значения силы тока в амперах. Выберем масштаб: пусть наибольший отрезок по оси абсцисс соответствует 12 Ом, разделим его на 6 частей, оцифруем деления. Аналогично для оси ординат: наибольший отрезок – 2,5А, разделим на 5 частей, оцифруем деления. Изобразим экспериментальные точки на координатной плоскости – (1;2), (2;1). Соединим точки плавной линией. [image: img4]




  Ученики, которые справились графиком ,встают.

     Во сколько раз увеличивается сила тока, во столько же раз уменьшается сопротивление.


Сила тока в проводнике обратно пропорциональна сопротивлению проводника.




Записывают закон из книги  в тетрадь и несколько раз повторяют 

Физкультминутка

	Регулятивные: осознание уровня и качества усвоения знаний и умений. Формирование действий целеполагания: осуществляют постановку целей учебной деятельности. 	
Познавательные: анализ задания.
Определяет причинно – следственные связи. Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте.	
Коммуникативные: аргументирует свою точку зрения	
Личностные: осознают свои возможности в учении; способны адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.

	4.Решение учебной задачи.  Закрепление темы  


 
18 мин





	   А теперь рассмотрим задачи. 
  1)Электрическая  лампочка, нить накала которой имеет сопротивление 55 Ом, включена в сеть с напряжением 220 В. Определите силу тока в лампе.
2)1 вариант.
Сопротивление вольтметра 12000 Ом, определите силу тока, протекающего через вольтметр, если он показывает напряжение 120 В.
2 вариант
Нагревательный элемент электрического чайника с сопротивлением 30 Ом находится под напряжением 120В. Определите силу тока, протекающего по спирали.

   Задача /На доске решает учитель./ По спирали кипятильника с сопротивлением 150 Ом протекает ток силой 1,5 А. Определите, под каким напряжением работает кипятильник.
 
Самостоятельно по вариантам ученики решают задачи: (текст даётся Web – камерой).
1 вариант
Найдите напряжение на концах нагревательного элемента элетрочайника, если его сопротивление 22 Ом, а сила тока 10 А. 

2 вариант
Определите напряжение на концах провода, если его сопротивление 40 Ом, а сила тока 2 А.

17 слайд Самостоятельно: учащиеся выбирают сами степень сложности задачи (текст даётся Web – камерой).
Определите сопротивление проводника, если:
а) при напряжении на концах 10 В сила тока равна 0,5 А.
б) при напряжении на его концах 10 В через его поперечное сечение в течение 10 с проходит заряд 5 Кл.

КРИТЕРИИ оценивания   задач:
· Записали  что дано – 1 балл.
· Записали формулу   – 2 балла.
· Математическое    вычисление  физической величины – 1 балл.
·  Записали ответ – 1 балл
5 баллов – уровень В (высокий);
4 балла – уровень Вб (выше базового);
3 балла – уровень Б (базовый);
1-2 балла – уровень Нб (ниже базового).
	
 Знакомятся с условиями задачи и решают задачи в тетради



Самостоятельно по вариантам: решают ученики (текст даётся Web – камерой).


13 слайд  (Ответы к задачам.) Проверяют

 
 .
 












15 слайд ( Ответы к задачам.)
Проверяют.






Ученики проверяют решение задач и оценивают работу по критериям.


	Регулятивные: принимают учебную задачу, планируют выполнение учебной задачи, выполняют её самостоятельно.
адекватно  оценивают свое решение, вносят необходимые коррективы в решение. Осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результату.	
Познавательные: анализ задания.
Сравнивают свое решение с образцами, устанавливает причинно следственные связи, осуществляет сравнения, делает умозаключения. 
Осуществляют сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных действий.
Коммуникативные: сравнивают свой результат с ответом. Оценивают свою деятельность по заданному критерию. Осуществляют самоконтроль.
Осуществляют взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнера, умеют убеждать. 
Личностные: осознают свои возможности в учении; способны адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием


	5.Подведение итогов урока

5 мин






Домашнее задание
1 мин
	Учитель предлагает вернуться к теме и к целям урока.
- Какая тема нашего урока?

БИЛЕТИК НА ВЫХОД
- Реализовали  ли вы цели урока? 
-Где было затруднения?
-Чему вы научились сегодня на уроке?
-Какое было задание? Удалось его выполнить?
- Задание было выполнено верно или не совсем?
-Что интересного было на уроке? 
      §  44 читать, 19 упражнение, №1,2,3,4, письменно.
	  Называют тему урока, заполняют билет, при выходе оставляют его учителю
	Регулятивные: рефлексия. 
Обучающиеся осознают, что усвоено и что еще необходимо усвоить.	
Познавательные: обобщают понятия. Строят монологичное,  контекстное высказывание	 Коммуникативные: осуществляют самоконтроль.
 Личностные: понимают значение знаний для человека и принимают его; структурируют знания; проявляют интерес к учебному материалу.


 ..
 



Приложение №1
	Физические величины 
	Сила
 тока 
	Напря-жение 
	Сопро-
тивление

	Обозначение
	
	
	

	Единица измерения
	
	
	

	Формула
	
	
	

	Чем измеряется
	
	
	

	Условное обозначение прибора
	
	
	

	Способ включения
	
	
	



Приложение №2
Вариант №1:
№1. Какое из нижеприведенных утверждений справедливо? Электрическим током 
называется: 
А)  Движение заряженных частиц в проводящей среде.  
B) Движение электронов в проводящей среде.
C) Упорядоченное движение атомов в проводящей среде.
D) Упорядоченное движение электронов в проводящей среде.
E) Упорядоченное движение заряженных частиц в проводящей среде
№2. Какая из нижеприведенных формул соответствует определению силы 
постоянного тока?
А)  I=qt   B)  [image: http://www.physics-regelman.com/secondary/7/1/10-2.png]   C)  [image: http://www.physics-regelman.com/secondary/7/1/10-3.png]   D)   [image: http://www.physics-regelman.com/secondary/7/1/10-4.png]     E)  [image: http://www.physics-regelman.com/secondary/7/1/10-5.png]

№3. Какая из нижеприведенных величин, соответствует единице заряда, выраженной через основные единицы СИ? 
А)  Кл   B)  А/с   C)  Н/А   D)  А·c     E)  А/Н

№4. На рисунке показан график зависимости величины заряда прошедшего через сечения проводника от времени. На сколько сила тока в момент времени 3 с, отличается от силы тока в момент времени 1с?

[image: http://www.physics-regelman.com/secondary/7/1/26.png]
А)  Не отличается. B)  На 16А. C)  В 8 раз. D)  В 3 раза. E)  На 2А.
№5. Определить силу тока проходящего через проводник, если за 0,2с через поперечное сечение проводника проходит заряд 0,0000003Кл.
А)  0,000015 А  B)  0,0000006 А   C)  0,000006А   D)  0,00000006А    E)  0,0000015 А

Вариант№2  №1. Какие из нижеприведенных частиц являются носителями тока в металлах?
А)  Положительные ионы
B)  Отрицательные ионы.
C)  Положительные и отрицательные ионы.
D)  Электроны.
E)  Протоны.

№2: Какая из нижеприведенных величин соответствует единице измерения силы тока?
А)  Вольт.
B)  Ампер.
C)  Паскаль.
D)  Ватт.
E)  Ньютон.

№3. Какой из нижеприведенных приборов предназначен для измерения силы тока?
А)  Вольтметр.
B)  Манометр.
 C)  Барометр.
D)  Секундомер.
E)  Амперметр.

№4. За 30 мин через проводник прошел заряд 1800Кл. Определить силу тока и время, в течение которого через данный проводник прошел заряд в 600Кл? ( Сила тока постоянна)
А)  I= 1A; t=0,6ч
B)  I=60A; t=10с
C)  I=3240A; t=0,19с
D)  I=3240A; t=10мин
E)  I=1A; t=600с
	№5. Среднее значение силы тока в молнии 20000 А. Длительность молнии составляет в среднем 0,2 с. Какова величина заряда соответствующим данным параметрам?
А)  40000 Кл
B) 4000Кл
C)  4000Кл
D)  400Кл
E)  10000 Кл 
image4.png
R
2
15

05

nou
o





image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png
(O]




image1.png




image2.png




image3.wmf
U

I

R

=


oleObject1.bin

